**TECHNICKÉ VYBAVENÍ**

Název: Elektromontážní práce II – STAVBY MALÉHO ROZSAHU A BĚŽNÉ OPRAVY NA ZAŘÍZENÍ NN DO 1000 V

Zhotovitel**je povinen si zajistit min. níže uvedené vybavení pro plnění z rámcové dohody:**

* alespoň 1 vozidlo do 3,5t. pro přepravu osob a materiálu, a zároveň
* ochranné pomůcky pro práci na elektrickém zařízení dle dokumentu „FO 776 Zásady a povinnosti cizích fyzických nebo právnických osob na pracovišti E.ON 2021“, a zároveň
* nářadí způsobilé pro práci na elektrickém zařízení a ostatní nářadí pro další práce související s realizací staveb na klíč.
* elektromontážní nářadí vhodné pro práce pod napětím v rozsahu povolených pracovních postupů PPN NN, a zároveň
* alespoň 1 pojízdná zdvihací pracovní plošina s dosahem manipulace minimálně 13 m s vhodnou konstrukcí pro PPN (NN) nebo dodavatel musí doložit, že je vybaven bezpečnostními prostředky a OOPP a koš MP uzpůsobí tak, aby odpovídal požadovaným postupům PPN; a zároveň
* prostředky osobního zajištění k ochraně proti pádu z výšky, a zároveň
* izolační žebřík musí být vyrobený a schválený pro práce pod napětím do napěťové hladiny minimálně 1000 V

Dodavatel nebo jeho poddodavatelé budou disponovat dílenskými prostředky, příslušným nářadím k provádění sjednaných činností a postupů, přičemž tyto budou po celou dobu plnění z rámcové dohody vhodné pro práci, při které budou používány, a to včetně předepsaných kontrol, zkoušek, revizí a údržby.

**Příloha** FO 776Zásady a povinnosti cizích fyzických nebo právnických osob na pracovišti E.ON\_2021

****