**TECHNICKÉ VYBAVENÍ**

**Elektromontážní práce II – Stavby, běžné opravy a odstraňování poruch na zařízení VN, NN a DTS**

**Zhotovitel je povinen si zajistit min. níže uvedené vybavení pro plnění z rámcové dohody:**

* alespoň 1 pojízdná zdvihací pracovní plošina s deklarovanou schopností jízdy mimo zpevněné komunikace-pohon 4x4 a s dosahem manipulace minimálně 13 m, a zároveň
* alespoň 1 pojízdná zdvihací pracovní plošina s dosahem manipulace minimálně 13 m s vhodnou konstrukcí pro PPN (NN) nebo dodavatel musí doložit, že je vybaven bezpečnostními prostředky a OOPP a koš MP uzpůsobí tak, aby odpovídal požadovaným postupům PPN, a zároveň
* alespoň 1 zařízení pro tahání vodičů (traktor, nákladní automobil), a zároveň
* alespoň 1 bagr pro výkopové práce, a zároveň
* alespoň 1 vozidlo do 3,5t s deklarovanou schopností jízdy mimo zpevněné komunikace pohon 4x4 a zároveň
* ochranné pomůcky pro práci na elektrickém zařízení dle dokumentu „FO 776 Zásady a povinnosti cizích fyzických nebo právnických osob na pracovišti E.ON 2021“ a zároveň
* Elektromontážní nářadí a pomůcky vhodné pro práce pod napětím v rozsahu povolených pracovních postupů PPN NN, a zároveň
* Prostředky osobního zajištění k ochraně proti pádu z výšky, a zároveň
* Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) dle požadavků RS-019 (bude poskytnuto vybranému zhotoviteli) a dle požadavků příslušných pracovních postupů PPN NN, a zároveň
* Izolační žebřík musí být vyrobený a schválený pro práce pod napětím do napěťové hladiny minimálně 1000 V.

a dále, že dodavatel nebo jeho poddodavatelé budou disponovat dílenskými prostředky, příslušným nářadím k provádění sjednaných činností a postupů, přičemž tyto budou po celou dobu plnění z rámcové dohody vhodné pro práci, při které budou používány, a to včetně předepsaných kontrol, zkoušek, revizí a údržby.

**Příloha** FO 776Zásady a povinnosti cizích fyzických nebo právnických osob na pracovišti E.ON\_2021

****