**TECHNICKÉ VYBAVENÍ**

Název Stavby: **„V1381/1382/1398 – modernizace vedení“**

Zhotovitel**bude mít po celou dobu plnění výše uvedené zakázky k dispozici technické vybavení a to min. rozsahu:**

* alespoň jedna sada zatahovacích strojů pro tažení vodičů (zatahovač, brzda), min. jeden zatahovací stroj musí být se zapisovačem + 2 ks držáky bubnů pro odvíjení (navíjení) řiditelné (bržděné)
* alespoň 1 vozidlo do 3,5t s deklarovanou schopností jízdy mimo zpevněné komunikace
* alespoň 1 nákladní automobil nad 3,5t se schopností jízdy mimo zpevněné komunikace
* minimálně vlastnit 50 ks koleček pro tažení vodičů
* montážní žebříček v počtu min. 2 ks
* alespoň 1 bagr pro výkopové práce
* minimálně 100 m2 bednění + 2ks ponorný vibrátor