Příloha č. 16: Likvidace klestu a zbytků po těžbě

Zhotovitel je povinen ke vzniklé dřevní hmotě **přistupovat v souladu s přílohou č. 9** (upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastníkovi/nájemci). V případě, kdy **vlastník/nájemce na prokazatelně zaslané upozornění nereaguje**, je zhotovitel povinen postupovat následujícím způsobem:

Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina (dřevní hmota o tloušťce 7–12 cm měřeno ve výšce 130 cm od země) a kulatina (dřevní hmota zpravidla o tloušťce nad 12 cm měřeno ve výšce 130 cm od země), bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku). Zároveň budou z bezpečnostních důvodů pokráceny kmeny o průměru nad 30 cm na polena o délce cca 1 m.

Pozn.: Pro případné budoucí spory je doporučeno provést fotodokumentaci užitkové hmoty ponechané na místě.

Klest (zejména větve a keře – dřevní hmota vzniklá po odstranění či okleštění stromoví a jiných porostů, která nemá na silnějším konci větší průměr než 7 cm bez kůry**)** a ostatní zbytky (zejm. vršky stromů, odřezané kořenové náběhy) bude v rámci:

1. **intravilánu** zlikvidován štěpkováním, nebo bude odstraněn v souladu s pravidly pro nakládání s odpady (viz znění zákona č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech) předáním do příslušného zařízení (např. kompostárny apod.),
2. **extravilánu** zlikvidován štěpkováním, nebo **uklizen na kopice, které budou umístěny na okraji OP daného zařízení DS**, nebo bude odstraněn v souladu s pravidly pro nakládání s odpady (viz znění zákona č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech) předáním do příslušného zařízení (např. kompostárny apod.).

Pozn 1: Likvidace klestu a zbytků po těžbě pálením není z důvodu zvýšeného rizika vzniku požáru dovolena.

Pozn. 2: Likvidace klestu a zbytků po těžbě, případně dřevní štěpky či mulče bude řešena v souladu s pravidly údržby dle ECM, což obecně znamená neponechávání zbytků po těžbě, dřevní štěpky či mulče na místě realizace zásahu. Vzniklá hmota bude podle možností odstraněna, případně uklizena na kopice.