**Příloha 7 - Řád preventivní údržby**

Zadavatel bude provádět tyto činnosti v rámci Řádu preventivní údržby:

1x za rok za provozu

* pohledová kontrola zařízení – silové spoje, deformace přechodových spojů.
* stav bezpečnostních a identifikačních tabulek
* odstranění veškerých nečistot v prostoru zařízení (vysátí)
* kontrola funkčnosti ventilátorů skříně zařízení
* údržba zámků podle pokynů výrobce
* kontrola osvětlení
* údržba mechanických částí skříně

Na prohlídku za provozu bezprostředně navazuje běžná údržba za vypnutého stavu:

* kontrola dotažení a pevnosti el. silových spojů
* dle stavu a umístění regulátoru výměna vzduchových filtrů v nasávacích mřížkách ve dveřích a bočních stranách skříně zařízení (platí pouze pro nasávací mřížky s filtrem) 1-3 roky.
* prohlídka přívodního a vývodového kabelového vedení
* stav oceloplechové skříně (zatékání, větrání, nátěry konstrukcí, kontrola a případné dotažení šroubových spojů konstrukce...)
* kontrola chladícího systému - vyčištění chladičů, kontrola ventilátoru měniče