**Pro účely zařazení dodavatele do Systému kvalifikace „Dodávka optických kabelů“**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[1]](#footnote-1)*

se sídlem­­ / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ­­……

zastoupená: ……

Tuto technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže, že za poslední **3 roky před podáním žádost**i o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAKrealizoval pro jiný subjekt, než je on sám, **minimálně 2** **významné dodávky samonosných optických kabelů a minimálně 2 významné dodávky zemních optických kabelů** dle standardu ITU-T G.657.A1, kategorie 0 (bez OH iontů – bez vody), vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU, zejména řadě norem ČSN EN 60 793 (ČSN EN 60 793-1-20, ČSN EN 60 793-1-21, ČSN EN 60 793-1-40, - ČSN EN 60 793-142, ČSN EN 60 793-1-44, ČSN EN 60 793-1-45 a ČSN EN 60 793-1-48) a řadě norem ČSN EN 60 794 (ČSN EN 60 794-1-1, ČSN EN 60 794-1-2, ČSN EN 60 794-1-20, ČSN EN 60 794-1-21, ČSN EN 60 794-1-22, ČSN EN 60 794-2, ČSN EN 60 794-3 a ČSN EN 60 794-4,

a) v celkovém součtu minimálně **180 km** samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK), označovaných rovněž All Dielectric Self Supporting Fiber Optic Cable (ADSS), s tahovým jádrem z kevlaru (bez oceli) a dvojitou PE izolací, odolných pro trvalé zatížení min. 18 kN a se 48 vlákny nebo s odolností pro trvalé zatížení min, 21,5 kN a s 96 vlákny.

a

b) v celkovém součtu minimálně **10 km** zemních optických kabelů s UV stabilním PE pláštěm, Loose Tube konstrukcí, které jsou určené pro uložení do plastových chrániček v zemi, ve vnitřním a ve venkovním prostředí. Optický kabel musí být s počtem 48 optických vláken a více.

|  |  |
| --- | --- |
| **VýznamnÁ dodávka** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Místo plnění významné dodávky** |  |
| **Objednatel**  (název a sídlo objednatele) |  |
| **Kontaktní osoba objednatele**  (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu) |  |
| **Množství a typ dodaného** optického kabelu |  |
| **Název výrobce optického kabelu** |  |
| **Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr):**  upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace |  |
| **Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům (ANO/NE)** |  |

Pokyny pro dodavatele:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogový list nebo jiný dokument dokladovaných optických kabelů, z kterého/kterých musí být možné ověřit požadované minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména:

* typové označení
* konstrukce kabelu – počet optických vláken, počet ochranných trubiček, vodoblokující část, materiál pláště, trvalé zatížení v kN atd.
* standard optických vláken

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-1)