**Pro účely zařazení dodavatele do Systému kvalifikace „Kombinovaná zemní lana“**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[1]](#footnote-1)*

se sídlem­­ / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ­­……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za **poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace** prostřednictvím E-ZAK stanovena následovně:

* dodávku minimálně **275 000 metrů kombinovaných zemních lan** různých typů pro napěťové hladiny VN nebo VVN. Veškeré parametry dodávky musely vyhovovat normám platným v EU, popř. na území členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) – jedná se zejména o normy ČSN EN 60 794-4, ČSN EN 50 182 a navazující,

z toho

* minimálně jedna nebo více zakázek o celkové délce minimálně **75 000 metrů kombinovaného zemního lana** je s konstrukcí, kde jsou optická vlákna instalována ve dvou mimostředových ocelových trubičkách a optická jednovidová vlákna jsou vyrobena dle ITU – T G.657.A1 nebo ITU – T G.652.

Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

|  |  |
| --- | --- |
| **VýznamnÁ dodávka** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Místo plnění významné dodávky**  (stát) | (doplní účastník) |
| **Objednatel**  (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| **Kontaktní osoba objednatele**  (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu) | (doplní účastník) |
| **Délka a typ dodaných zemních lan** | (doplní účastník) |
| **Název výrobce materiálu** | (doplní účastník) |
| **Doba realizace významné dodávky**  upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace | (doplní účastník)  (DD.MM.RRRR) |
| **Popis plnění**  Zemní lano pro napěťovou hladinu VN nebo VVN vyhovující normám platným v EU nebo ESVO (zejména ČSN EN 60 794-4, ČSN EN 50 182 a navazující). | (doplní účastník)  (ANO/NE) |
| **Speciální konstrukce a její délka**  Součástí dodávky bylo KZL s konstrukcí, kde jsou optická vlákna instalována ve dvou mimostředových ocelových trubičkách a optická jednovidová vlákna jsou vyrobena dle ITU – T G.657.A1 nebo ITU – T G.652 | (ANO/NE)  (pokud ANO, účastník doplní délku tohoto KZL) |

Pokyny pro dodavatele:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogový list nebo jiný dokument, kterým prokáže požadované minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména informaci o:

* Typovém označení
* Mechanických vlastnostech
* Výkres ukazující strukturu kabelu
* Strukturu výztuže
* Typ vlákna a specifikace vlákna
* Barevné značení

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-1)