Vážený/á

titul, jméno, příjmení

ulice, č. popisné

PSČ, pošta

jako vlastník (popř. uživatel) pozemků parcela č. …, kat. území …

Dne DD.MM.RRRR v …

**OPAKOVANÁ VÝZVA K PROVEDENÍ ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ VE STANOVENÉM ROZSAHU V BLÍZKOSTI NADZEMNÍHO VEDENÍ NN**

Vážený/á pane/í příjmení,

obdrželi jsme od Vás opakované nesouhlasné stanovisko k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které rostou na pozemku ve Vašem vlastnictví, nájmu či správě parcela č. …, katastrální území …, a zároveň se nacházejí v blízkosti zařízení distribuční soustavy (DS) – elektrického nadzemního vedení napěťové hladiny 0,4 kV.

Dovolte nám ještě jednou rekapitulovat důvody, na základě kterých je nutné uvedené porosty na uvedeném pozemku bezodkladně odstranit či okleštit, a to v rozsahu vymezeném v naší předchozí komunikaci.

Na výše uvedeném zařízení došlo k nedodržení nejkratší doporučené vzdálenosti porostu od vedení, tzn. v případě neprovedení ořezu či odstranění porostu hrozí ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu DS, které může vyústit nejen v poruchu, ale i k ohrožení života, zdraví a majetku osob. Zároveň byl i výše uvedený pozemek zatížen zákonným věcným břemenem, tzn. vlastník dotčeného pozemku se v minulosti zavázal mimo jiné poskytnout vlastníkovi a provozovateli uvedeného zařízení DS právo toto zařízení provozovat, opravovat a udržovat a dále provádět na DS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti.

Z výše uvedených důvodů jste jako vlastník (uživatel) uvedeného pozemku a na něm rostoucích porostů povinen závadný stav napravit – tj. stromy a další porosty odstranit, příp. ořezat. Pokud jde o specifikaci rozsahu, odkazujeme na naši předchozí komunikaci v této záležitosti.

Dále bychom Vás ještě jednou rádi informovali o tom, že společnost E.ON Distribuce, a.s. je jako vlastník a provozovatel uvedeného zařízení DS na základě ust. § 25 odst. 3 písm. f) a g) energetického zákona oprávněna potřebný zásah provést vlastními silami, pokud tak včas neučiníte Vy. Pokud tedy na základě upozornění a stanovení rozsahu (což již opakovaně proběhlo) zásah sám neprovedete, je zde dáno naše zákonné právo vstoupit na uvedený pozemek a uvedené porosty v potřebném rozsahu odstranit, a to i bez Vašeho výslovného svolení. Jde o již výše citované zákonné věcné břemeno, kterým jste vázán, přestože nemusí být nutně evidováno v katastru nemovitostí. Nejde tedy o naši libovůli, ale naopak o výkon zákonem stanoveného práva, který jste jako vlastník dané nemovitosti a porostů povinen strpět.

Vážený/á pane/í příjmení, dovolte nám ještě jednou zdůraznit, že potřebný zásah je nutné provést ze zákona. Nabízíme naši maximální součinnost – zejména jsme připraveni zásah provést prostřednictvím našeho smluvního odborného dodavatele na náklady vlastníka a provozovatele DS ve vzájemně dohodnutém termínu, což zaručí bezpečnost a zákonnost celé akce. Zároveň jsme samozřejmě připraveni v souladu s energetickým zákonem uvést dotčený pozemek po provedení zásahu do původního stavu a na náš náklad odstranit veškerý vzniklý klest a zbytky zásahu. Využitelná dřevní hmota Vám bude samozřejmě ponechána vzájemně dohodnutým způsobem na pozemku, pokud si nebudete přát také její odstranění. Pokud preferujete provedení zásahu námi zajištěnou odbornou firmou, kontaktujte nás prosím obratem pro dohodnutí termínu na níže uvedený kontakt.

Zároveň upozorňujeme, že svým opomenutím jednat již nyní porušujete nejkratší doporučenou vzdálenost porostu od nadzemního vedení a pokud by v této souvislosti došlo např. ke škodě na životě či zdraví, poškození zařízení DS, příp. jiné škodě na majetku, vystavujete se riziku odpovědnosti za veškeré vzniklé škody, dokonce i riziku trestněprávní odpovědnosti. Jakékoliv škody, které by v této souvislosti naší společnosti vznikly (vč. případných marných výjezdů našeho zhotovitele na místo), budeme nuceni vůči Vám uplatnit a případně i soudně vymáhat.

Závěrem nám dovolte Vás opětovně informovat, že pokud do DD.MM.RRRR sám nezajistíte provedení potřebného zásahu, bude ořez proveden naším smluvním odborným dodavatelem. Pokud byste stále nesouhlasil s provedením nebo rozsahem zásahu, žádáme Vás o písemné stanovisko zaslané prokazatelným způsobem.

Předem děkujeme za Váš konstruktivní přístup a zvážení všech důsledků, které mohou nastat v případě, že k smírnému řešení situace nedojde.

Za **E.ON Distribuce, a. s.**

zastoupené společností [s plnou mocí od ECD]

[*podpis* a *razítko*]

­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[*jméno a pozice pracovníka*]

[*společnost vč. IČ a sídla*]

**Příloha:**

**Bezpečná vzdálenost** – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů (všech živých částí). K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

**Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od nadzemního vedení** - na tuto vzdálenost musí být porosty průběžně oklešťovány (z důvodu ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru)

Tabulka č. 1 | **Bezpečná vzdálenost a nejkratší doporučená vzdálenost porostu od vedení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jmenovitá napětí AC** | **Bezpečná vzdálenost od vedení** | **Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od nadzemního vedení** |
| Nízké napětí 400/230 V | 1 m | 2 m |
| Vysoké napětí 22 kV | 2 m | 3,5 m |
| Velmi vysoké napětí 110 kV | 3 m | 4,5 m |