**Příloha 6**

**Specifické podmínky pro dopravu, skladování a manipulaci se zbožím**

**Specifické podmínky pro dopravu zboží**

Během dopravy zboží do místa plnění musí být provedeno řádné zajištění a připevnění kabelových bubnů na přepravním vozidle tak, aby nevznikly žádné škody a nedošlo k poškození vodičů. Pokud je předpoklad vzniku namáhání vnější vrstvy vodičů navinuté na kabelovém bubnu, musí být provedena mechanická ochrana vnější vrstvy tak, aby se předešlo případnému poškození.

Kabelové bubny musí být přepravovány ve svislé poloze.

Konce vodičů musí být uchyceny a zajištěny tak, aby se nemohly vlivem dopravy na místo plnění uvolnit. Upevnění konců vodičů musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození vodiče.

Konce vodičů musí být uzavřeny smršťovacími čepičkami s lepidlem, aby byly utěsněny proti vniknutí vlhkosti do vodiče a zabezpečeny proti poškození během dopravy.

**Specifické podmínky pro skladování a manipulaci zboží**

*Poznámka:*

*V případě, že se na straně prodávajícího vyskytují specifické požadavky na skladování a manipulaci se zbožím v rámci konsignačních skladů, je prodávající povinen tyto požadavky uvést.*

*Nejsou-li žádné specifické požadavky na skladování nebo manipulaci se zbožím vyžadovány, prodávající zde výslovně uvede.*