**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Lehké terénní vozidlo -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie | max. 4 400 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Rozvor | max. 2 650 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | max. 2030 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie včetně střešních lišt | max. 1 650 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | 5 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru - základní | min. 500 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | min. 160 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | max. 2 300 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | min. 550 | kg | *[ANO/NE]* |
| Pohon | 4x4 | - | *[ANO/NE]* |
| PHM | Nafta | - | *[ANO/NE]* |
| Objem motoru | min. 1 960 | cm3 | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | min. 110 | kW | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP | v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | - | *[ANO/NE]* |
| Převodovka | manuální / automatická |  | *[ANO/NE]* |
| Přední nájezdový úhel vozidla | min. 18 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Zadní nájezdový úhel vozidla | min. 18 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Přejezdový úhel vozidla | min. 18 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Objem palivové nádrže | min. 50 | litr | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola min. 16" | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent rozjezdu do kopce | | | *[ANO/NE]* |
| Automatická klimatizace digitální | | | *[ANO/NE]* |
| Autorádio vestavěné s min. 8´´ displejem včetně handsfree sady (originální) | | | *[ANO/NE]* |
| Bederní opěry na sedadle řidiče a spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Boční a hlavový airbag vpředu u řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarmem | | | *[ANO/NE]* |
| Denní svícení | | | *[ANO/NE]* |
| Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronický stabilizační program ESP | | | *[ANO/NE]* |
| Gumové koberce | | | *[ANO/NE]* |
| Gumový koberec v zavazadlovém prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Hlavové opěrky vpředu | | | *[ANO/NE]* |
| Hlavové opěrky zadní 3 kusy | | | *[ANO/NE]* |
| 2 čtecí lampičky samostatně ovládané v prostoru řidiče a spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Kotoučové brzdy zadní | | | *[ANO/NE]* |
| Loketní opěra vpředu | | | *[ANO/NE]* |
| Mlhové světlomety | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzor vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Protiblokovací systém ABS | | | *[ANO/NE]* |
| Rezervní kolo ocelové (dojezdové) | | | *[ANO/NE]* |
| Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu (všichni pasažéři) | | | *[ANO/NE]* |
| Střešní nosič podélný (hagus) - černý | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení mechanicky sklopné, elektronicky zajistitelné - nebržděný přívěs zatížení 750kg, bržděný přívěs zatížení 2 000kg | | | *[ANO/NE]* |
| Tempomat | | | *[ANO/NE]* |
| Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání předních sedadel | | | *[ANO/NE]* |
| Výškové seřizování obou předních sedadel | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní stěrač | | | *[ANO/NE]* |
| Osvětlnení zavazadlového prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | | | *[ANO/NE]* |