**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Velké osobní vozidlo manžerské elektropohon B -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | | | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie | | | max. 4 654 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | | | max. 1 884 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie včetně střešních lišt | | | max. 1 625 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | | | 5 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru – základní | | | min. 580 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | | | min. 182 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | | | max.   2 670 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | | | min. 420 | kg | *[ANO/NE]* |
| PHM | | | Elektřina | - | *[ANO/NE]* |
| Elektromotor | | | ANO |  | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | | | min. 145 | kW | *[ANO/NE]* |
| Převodovka automatická | | | ANO |  | *[ANO/NE]* |
| Dojezd na jedno nabití – WLTP | | | min. 532 km | litr | *[ANO/NE]* |
| Počet dveří |  |  | 5 | - | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | | | bílá | - | *[ANO/NE]* |  | *[ANO/NE]* |
| Kola z lehkých slitin min. 16" | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Pohon | | | 4x2 | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |  | *[ANO/NE]* |
| Navigace | | | | | *[ANO/NE]* |
| Mechanické rolety v zadních bočních oknech | | | | | *[ANO/NE]* |
| 230V zásuvka | | | | | *[ANO/NE]* |
| 2 USB – C sloty vzadu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání sedadel vpředu a vzadu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívané čelní sklo | | | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní tempomat | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent změny jízdního pruhu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Antikolizní asistent vpředu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní vedení v jízdním pruhu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent pro jízdu v koloně | | | | | *[ANO/NE]* |
| Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru | | | | | *[ANO/NE]* |
| Sklápění zadních sedadel ze zavazadlového prostoru | | | | | *[ANO/NE]* |
| LED světlomety | | | | | *[ANO/NE]* |
| LED zadní světla | | | | | *[ANO/NE]* |
| Ostřikovače předních světlometů | | | | | *[ANO/NE]* |
| Kola z lehké slitiny | | | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní podvozek | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektrické víko zavazadelníku | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | | | | | *[ANO/NE]* |
| Alarm s hlídáním vnitřního prostoru | | | | | *[ANO/NE]* |
| Nabíjecí kabel s průmyslovou zástrčkou C | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka elektrická, sklopná | | | | | *[ANO/NE]* |