**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Velké osobní vozidlo manažerské B -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | | | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie | | | max. 4 900 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | | | max. 2040 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie včetně střešních lišt | | | max. 1 500 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | | | 5 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru – základní | | | min. 610 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | | | min. 139 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | | | max. 2 300 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | | | min. 492 | kg | *[ANO/NE]* |
| PHM | | | Nafta | - | *[ANO/NE]* |
| Objem motoru | | | min. 1 950 | cm3 | *[ANO/NE]* |
| Emisní norma platná v době dodání vozidla | | | min. EURO 6 | - | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP | | | v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | - | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | | | min. 100 | kW | *[ANO/NE]* |
| Převodovka automatická | | | min. 7 | stupeň | *[ANO/NE]* |
| Pohon | | | 4x2 |  | *[ANO/NE]* |
| Objem palivové nádrže | | | min. 60 | litr | *[ANO/NE]* |
| Počet dveří |  |  | 5 | - | *[ANO/NE]* |
| Provedení Combi |  |  | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | | | bílá | - | *[ANO/NE] [ANO/NE]* |
| Kola z lehkých slitin min. 16" | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| Adaptivní tempomat | | | | | *[ANO/NE]* |
| Prediktivní ochrana chodců | | | | | *[ANO/NE]* |
| Proaktivní ochrana cestujících a boční airbagy | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent rozjezdu do kopce | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronická dvouzónová klimatizace | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní parkovací kamera | | | | | *[ANO/NE]* |
| Kolenní airbag řidiče | | | | | *[ANO/NE]* |
| Tři hlavové opěrky vzadu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní opěradlo dělené a loketní opěra | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní stěrač | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání předních sedadel | | | | | *[ANO/NE]* |
| Autorádio s displejem min, 8´´ s navigací a handsfree | | | | | *[ANO/NE]* |
| 2ramený kožený multifunkční volant | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektromechanický posilovač řízení | | | | | *[ANO/NE]* |
| 2x USB vpředu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Přední mlhové světlomety s s přisvětlením do zatáčky | | | | | *[ANO/NE]* |
| Nárazníky v barvě vozu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Nastavitelná loketní opěrka | | | | | *[ANO/NE]* |
| Sklopné tažné zařízení | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívané čelní sklo | | | | | *[ANO/NE]* |
| Bez kličkové zamykání a startování s alarmem | | | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní podvozek | | | | | *[ANO/NE]* |
| Čalounění interiéru kůže/látka | | | | | *[ANO/NE]* |
| Třetí klíček | | | | | *[ANO/NE]* |
| Akustická přední boční skla | | | | | *[ANO/NE]* |
| Rezervní kolo ocelové | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent změny jízdního pruhu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní vedení v jízdním pruhu, asistent jízdy v koloně, asistent pro nouzové zastavení | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektrické víko zavazadelníku a virtuální pedál | | | | | *[ANO/NE]* |
| LED světlomety | | | | | *[ANO/NE]* |
| LED zadní svítilny | | | | | *[ANO/NE]* |