**Příloha 2**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Velké osobní vozidlo manžerské -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | | | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie | | | max. 4 690 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | | | max. 2020 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie včetně střešních lišt | | | max. 1 650 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | | | 5 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru – základní | | | min. 550 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | | | min. 160 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | | | max. 2 760 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | | | min. 400 | kg | *[ANO/NE]* |
| Převodovka automatická (jednostupňová) | | | ANO |  | *[ANO/NE]* |
| PHM | | | Elektřina | - | *[ANO/NE]* |
| Elektromotor | | | ANO |  | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | | | min. 130 | kW | *[ANO/NE]* |
| Emisní norma platná v době dodání vozidla | | | min. EURO 6 | - | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP | | | v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | - | *[ANO/NE]* |
| Dojezd na jedno nabití – WLTP | | | min. 380 km | litr | *[ANO/NE]* |
| Počet dveří |  |  | 5 | - | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | | | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola z lehkých slitin min. 16" | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| LED zadní světla | | | | | *[ANO/NE]* |
| LED světlomety | | | | | *[ANO/NE]* |
| Kožený multifunkční volant | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní sedadla sklopná, dělená | | | | | *[ANO/NE]* |
| Přední loketní opěrka | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče a bederní opěrkou | | | | | *[ANO/NE]* |
| Automatická tří zónová klimatizace | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronická parkovací brzda | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívaná přední sedadla | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívané čelní okno | | | | | *[ANO/NE]* |
| Akustická přední a boční skla | | | | | *[ANO/NE]* |
| DC rychlé nabíjení z 5 na 80% za 35 minut | | | | | *[ANO/NE]* |
| AC nabíjení 11 kW | | | | | *[ANO/NE]* |
| 6x airbag (2x čelní, 2x přední boční, 2x hlavové) | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent automatického nouzového brzdění | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent rozjezdu do kopce | | | | | *[ANO/NE]* |
| Přední kotoučové brzdy | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent udržování jízdního pruhu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Rozpoznání dopravních značek | | | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní podvozek DCC | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná | | | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzory vpředu a vzadu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní parkovací kamera | | | | | *[ANO/NE]* |
| Bez klíčové odemykání a startování vozidla | | | | | *[ANO/NE]* |
| Bezdrátové nabíjení telefonu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zrcadlení telefonu – Smartlink | | | | | *[ANO/NE]* |
| El. otvírání 5. dveří kufru | | | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní tempomat | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent změny jízdního pruhu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Panoramatický kamerový systém | | | | | *[ANO/NE]* |
| Autorádio vestavěné s displejem 13“, handsfree – navigace | | | | | *[ANO/NE]* |
| Head-UP displej | | | | | *[ANO/NE]* |
| Dělící síť zavazadlového prostoru - | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektricky sklopné tažné zařízení | | | | | *[ANO/NE]* |
| Přenosná nabíječka (pro 400 V a 230V zásuvku, výkon až 11kW) | | | | | *[ANO/NE]* |