**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Velká dodávka elektropohon 4x2 třimístná -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | | | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie | | | max. 5 145 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | | | max. 2 249 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie včetně střešních lišt | | | max. 1 937 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | | | 3 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru – základní | | | min. 3,9 | m3 | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | | | min. 147 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | | | max. 3 205 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | | | min.555 | kg | *[ANO/NE]* |
| PHM | | | Elektřina | - | *[ANO/NE]* |
| Elektromotor | | | ANO |  | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | | | min. 80 | kW | *[ANO/NE]* |
| Převodovka automatická | | | ANO |  | *[ANO/NE]* |
| Dojezd na jedno nabití – WLTP | | | min. 309 km | litr | *[ANO/NE]* |
| Počet dveří |  |  | 4 | - | *[ANO/NE]* |
| Emisní norma platná v době dodání vozidla |  |  | min. EURO 6 | - | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP |  |  | v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | - | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | | | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola z lehkých slitin min. 18" | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Pohon | | | 4x2 | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
|  | | | | | *[ANO/NE]* |
| Ruční brzda | | | | | *[ANO/NE]* |
| Aktivní brzdový asistent | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronický posilovač řízení | | | | | *[ANO/NE]* |
| Volant s možností nastavení výšky a sklonu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Volant multifunkční s palubním počítačem | | | | | *[ANO/NE]* |
| Dělící příčka | | | | | *[ANO/NE]* |
| Rozjezdový asistent | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zásuvka 12 V | | | | | *[ANO/NE]* |
| Systém tísňového volání | | | | | *[ANO/NE]* |
| Uzamykatelná schránka u spolujezdce | | | | | *[ANO/NE]* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | | | | | *[ANO/NE]* |
| Dálkové ovládání s více tlačítky | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívané sedadlo řidiče | | | | | *[ANO/NE]* |
|  | | | | | *[ANO/NE]* |
| Indikace vnější teploty | | | | | *[ANO/NE]* |
|  | | | | | *[ANO/NE]* |
|  | | | | | *[ANO/NE]* |
|  | | | | | *[ANO/NE]* |
| Halogenové světlomety | | | | | *[ANO/NE]* |
| Světla s regulací sklonu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent potkávacích světel | | | | | *[ANO/NE]* |
| Třetí brzdové světlo vzadu na střeše | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektromotor min.85 kW / batterie min. 60 kWh | | | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné oko vpředu/vzadu našroubovatelné | | | | | *[ANO/NE]* |
| Airbag řidiče | | | | | *[ANO/NE]* |
| Airbag spolujezdce | | | | | *[ANO/NE]* |
| Posuvné dveře vpravo | | | | | *[ANO/NE]* |
| Polovysoké obložení stěn nákladového prostoru | | | | | *[ANO/NE]* |
| El. Ovládaná okna Ř/SP | | | | | *[ANO/NE]* |
|  | | | | | *[ANO/NE]* |