**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Velké osobní vozidlo -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | | | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie | | | max. 4 690 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie | | | max. 2020 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie včetně střešních lišt | | | max. 1 500 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | | | 5 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru – základní | | | min. 610 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | | | min. 139 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | | | max. 2 100 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | | | min. 560 | kg | *[ANO/NE]* |
| PHM | | | Nafta | - | *[ANO/NE]* |
| Objem motoru | | | min. 1 950 | cm3 | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | | | min. 100 | kW | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP | | | v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | - | *[ANO/NE]* |
| Převodovka manuální/automatická | | | min. 6 | stupeň | *[ANO/NE]* |
| Emisní norma platná v době dodání vozidla | | | min. EURO 6 | - | *[ANO/NE]* |
| Objem palivové nádrže | | | min. 50 | litr | *[ANO/NE]* |
| Počet dveří |  |  | 5 | - | *[ANO/NE]* |
| Provedení Combi |  |  | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | | | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola z lehkých slitin min. 16" | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Pohon | | | 4x4 | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | | | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru | | | | | *[ANO/NE]* |
| Automatická klimatizace digitální | | | | | *[ANO/NE]* |
| Autorádio vestavěné s min. 8´´ displejem včetně handsfree sady (originální) | | | | | *[ANO/NE]* |
| Bederní opěra v předních sedadlech | | | | | *[ANO/NE]* |
| Boční a hlavový airbag vpředu u řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce | | | | | *[ANO/NE]* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarmem | | | | | *[ANO/NE]* |
| Denní svícení | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronický stabilizační program ESP | | | | | *[ANO/NE]* |
| Gumové koberce | | | | | *[ANO/NE]* |
| Gumový koberec do kufru | | | | | *[ANO/NE]* |
| Hlavové opěrky zadní 3 kusy | | | | | *[ANO/NE]* |
| Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Kotoučové brzdy zadní | | | | | *[ANO/NE]* |
| Loketní opěra vpředu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Odkládací schránka s víkem u spolujezdce | | | | | *[ANO/NE]* |
| Osvětlení zavazadlového prostoru | | | | | *[ANO/NE]* |
| Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | | | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzory vzadu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Protiblokovací systém ABS | | | | | *[ANO/NE]* |
| Přední mlhové světlomety | | | | | *[ANO/NE]* |
| Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), klíč na kola a zvedák vozu | | | | | *[ANO/NE]* |
| Signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů (všichni pasažéři) | | | | | *[ANO/NE]* |
| Střešní nosič černý podélný (hagus) | | | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí – nebržděný přívěs zatížení 720 kg, bržděný přívěs zatížení 1500 kg | | | | | *[ANO/NE]* |
| Tempomat | | | | | *[ANO/NE]* |
| Tónované čelní sklo | | | | | *[ANO/NE]* |
| Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla | | | | | *[ANO/NE]* |
| Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná | | | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání předních sedadel | | | | | *[ANO/NE]* |
| Výškové seřizování obou předních sedadel | | | | | *[ANO/NE]* |
| Výškově stavitelné opěrky hlavy všech sedadel | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní stěrač | | | | | *[ANO/NE]* |
| Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo | | | | | *[ANO/NE]* |