**Příloha 6**

**Specifické podmínky pro dopravu, skladování a manipulaci se zbožím**

**Specifické podmínky pro dopravu zboží**

Během dopravy zboží do místa plnění musí být provedeno řádné zajištění a připevnění kabelových bubnů na přepravním vozidle tak, aby nevznikly žádné škody a nedošlo k poškození kabelů. Pokud je předpoklad vzniku namáhání vnější vrstvy kabelů navinuté na kabelovém bubnu, musí být provedena mechanická ochrana vnější vrstvy tak, aby se předešlo případnému poškození.

Kabelové bubny vyrobené z oceli musí být přepravovány ve svislé poloze.

Konce kabelů musí být uchyceny a zajištěny tak, aby se nemohly vlivem dopravy na místo plnění uvolnit. Upevnění konců kabelů musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození kabelu.

Konce kabelů musí být uzavřeny smršťovacími čepičkami s lepidlem, aby byly utěsněny proti vniknutí vlhkosti do kabelu a zabezpečeny proti poškození během dopravy.

**Specifické podmínky pro skladování a manipulaci zboží**

*Poznámka:*

*V případě, že se na straně prodávajícího vyskytují specifické požadavky na skladování a manipulaci se zbožím v rámci konsignačních skladů, je prodávající povinen tyto požadavky uvést.*

*Nejsou-li žádné specifické požadavky na skladování nebo manipulaci se zbožím vyžadovány, prodávající zde výslovně uvede.*