**Pro účely zařazení dodavatele do „Systém kvalifikace – Dodávky plastové mechanické ochrany kabelového vedení “**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[1]](#footnote-2)*

se sídlem­­ / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ­­……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu **je za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace**/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK realizoval pro jiný subjekt, než je on sám, stanovena následovně:

**pro kategorii A:**

**400 km plastových ochranných trubek** (rozuměno v součtu za všechny účastníkem předkládané významné zakázky) vyrobených z **HDPE s vnějším průměrem DN 40 a DN 50** sloužících jako mechanická **ochrana optických kabelů uložených v zemi**. Odolnost proti stlačení **minimálně „Typ 450“,** odolnost proti nárazu **minimálně „N“**. Plastové ochranné trubky musí splňovat minimálně požadavky normy ČSN EN 61386-24 (platná do 7/2026) nebo nové, souběžně platné a účinné normy ČSN EN 50626-1;

**pro kategorii B:**

 **1 500 km plastových ochranných trubek** (rozuměno v součtu za všechny účastníkem předkládané významné zakázky) sloužících jako mechanická **ochrana** **silových kabelů NN a VN uložených v zemi**. Odolnost proti stlačení **minimálně „Typ 450“**, odolnost proti nárazu **minimálně „N“.** Plastové ochranné trubky musí splňovat minimálně požadavky normy ČSN EN 61386-24 (platná do 7/2026) nebo nové, souběžně platné a účinné normy ČSN EN 50626-1;

Zadavatel zároveň požaduje, aby účastníkem realizovaná významná dodávka splňovala zároveň **alespoň jeden** z níže uvedených požadavků:

• rovné přímé korugované trubky s vlnitou vnější stěnou a s hladkou vnitřní stěnou (materiál HDPE, vnější průměr DN 50 až DN 225)

• rovné přímé hladké trubky s vnitřní hladkou stěnou a vnější hladkou stěnou (svařitelné, materiál HDPE, vnější průměr DN 50 až DN 225)

• ohebné trubky korugované s vlnitou vnější stěnou a s hladkou vnitřní stěnou (vnější stěna z HDPE, vnitřní stěna z LDPE, vnější průměr DN 50 až DN 225);

**pro kategorii C:**

**200 000 ks krycích desek** (rozuměno v součtu za všechny účastníkem předkládané významné zakázky) vyrobených z **HDPE o délce 1,0 – 1,5 m** sloužících jako **ochrana kabelových vedení uložených v zemi** před mechanickým poškozením a jako prostředek pro výraznou identifikaci uložených kabelů. Krycí desky musí splňovat požadavky normy ČSN EN 50522;

U všech kategorií lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

**KATEGORIE A:** **Ochranné trubky optických kabelů**

|  |
| --- |
| **VýznamnÁ zakázka č.1 kategorie a** |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Název významné zakázky** | (doplní účastník) |
| **Země místa plnění** (stát) | (doplní účastník) |
| **Společnost, která dodávku realizovala**(název společnosti) | (doplní účastník) |
| **Objednatel dodávky**(název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| **Kontaktní osoba objednatele** (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu tel. čísla a e-mailu) | (doplní účastník) |
| **Celkový finanční objem dodávky** (v mil. Kč bez DPH) | (doplní účastník) |
| **Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr):** upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| **Počet dodaných km** | (doplní účastník) |
| **Název výrobce**  | (doplní účastník) |
| **Typové označení** | (doplní účastník) |
| **Vnější průměr DN** | (doplní účastník) |
| **Odolnost proti stlačení**(min. Typ 450) | (doplní účastník) |
| **Odolnost proti nárazu**(min. N) | (doplní účastník) |
| **Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům**  | ANO/NE |
| **Vyjádření, zda významná zakázka splňuje požadavek normy ČSN EN 61386-24 nebo ČSN EN 50626-1** | ANO/NE |

Pokyny pro dodavatele:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. **Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogové listy** nebo jiné obdobné dokumenty, ze kterých musí být možné jednoznačně ověřit minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména:
* typové označení
* rozměry prvků
* mechanické vlastnosti
1. V případě doplnění „Ne“ v místě pro doplnění „Ano/Ne“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KATEGORIE B:** **Ochranné trubky kabelů VN a NN**

|  |
| --- |
| **VýznamnÁ zakázka č.1 kategorie b** |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Název významné zakázky** | (doplní účastník) |
| **Země místa plnění** (stát) | (doplní účastník) |
| **Společnost, která dodávku realizovala**(název společnosti) | (doplní účastník) |
| **Objednatel dodávky**(název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| **Kontaktní osoba objednatele** (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu tel. čísla a e-mailu) | (doplní účastník) |
| **Celkový finanční objem dodávky** (v mil. Kč bez DPH) | (doplní účastník) |
| **Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr):** upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| **Počet dodaných km** | (doplní účastník) |
| **Název výrobce**  | (doplní účastník) |
| **Typové označení** | (doplní účastník) |
| **Vnější průměr DN** | (doplní účastník) |
| **Odolnost proti stlačení**(min. Typ 450) | (doplní účastník) |
| **Odolnost proti nárazu**(min. N) | (doplní účastník) |
| **Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům**  | (ANO/NE) |
| **Vyjádření, zda významná zakázka splňuje požadavek normy ČSN EN 61386-24 nebo ČSN EN 50626-1** | (ANO/NE) |
| **Vyjádření, zda významná zakázka splňuje alespoň jeden z níže uvedených požadavků:** * rovné přímé korugované trubky s vlnitou vnější stěnou a s hladkou vnitřní stěnou (materiál HDPE, vnější průměr DN 50 až DN 225)
* rovné přímé hladké trubky s vnitřní hladkou stěnou a vnější hladkou stěnou (svařitelné, materiál HDPE, vnější průměr DN 50 až DN 225)
* ohebné trubky korugované s vlnitou vnější stěnou a s hladkou vnitřní stěnou (vnější stěna z HDPE, vnitřní stěna z LDPE, vnější průměr DN 50 až DN 225);
 | (ANO/NE) |

Pokyny pro dodavatele:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. **Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogové listy** nebo jiné obdobné dokumenty, ze kterých musí být možné jednoznačně ověřit minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména:
* typové označení
* rozměry prvků
* mechanické vlastnosti
1. V případě doplnění „Ne“ v místě pro doplnění „Ano/Ne“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KATEGORIE C:** **Krycí desky**

|  |
| --- |
| **VýznamnÁ zakázka č.1 kategorie c** |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Název významné zakázky** | (doplní účastník) |
| **Země místa plnění** (stát) | (doplní účastník) |
| **Společnost, která dodávku realizovala**(název společnosti) | (doplní účastník) |
| **Objednatel dodávky**(název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| **Kontaktní osoba objednatele** (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu tel. čísla a e-mailu) | (doplní účastník) |
| **Celkový finanční objem dodávky** (v mil. Kč bez DPH) | (doplní účastník) |
| **Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr):** upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| **Počet dodaných ks krycích desek** | (doplní účastník) |
| **Název výrobce**  | (doplní účastník) |
| **Typové označení** | (doplní účastník) |
| **HDPE o délce 1,0 – 1,5 m** | (ANO/NE) |
| **Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům**  | (ANO/NE) |
| **Vyjádření, zda významná zakázka splňuje požadavek normy ČSN EN 50522** | (ANO/NE) |

Pokyny pro dodavatele:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. **Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogové listy** nebo jiné obdobné dokumenty, ze kterých musí být možné jednoznačně ověřit minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména:
* typové označení
* rozměry prvků
* mechanické vlastnosti
1. V případě doplnění „Ne“ v místě pro doplnění „Ano/Ne“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-2)