**Příloha č. 2**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Užitkové vozidlo – 3 místné – část 7**

*[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie (bez tažného zařízení) | max. 4 750 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Rozvor | max. 2 990 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie(bez zrcátek) | max. 2 230 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt | max. 1 950 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | 3 | - | *[ANO/NE]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru - základní, za poslední řadou sedadel | min. 3 000 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | min. 140 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | max. 3000 | kg | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Užitečné zatížení | min. 500 | kg | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Pohon | 4x2 | - | *[ANO/NE]* |
| Elektromobil | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Kapacita baterie | min. 40 | kWh | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Dojezd na jedno nabití – WLTP | min. 250 | km | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výkon motoru | min. 90 | kW | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Barva vozidla | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola min. 14" | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | |  |
| LED světlomety | | | *[ANO/NE]* |
| levé posuvné dveře plné | | | *[ANO/NE]* |
| pravé posuvné dveře plné | | | *[ANO/NE]* |
| zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené | | | *[ANO/NE]* |
| Držák na smartphone + USB porty | | | *[ANO/NE]* |
| dvoumístné sedadlo spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| vyhřívaná sedadla | | | *[ANO/NE]* |
| sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné | | | *[ANO/NE]* |
| Automatická klimatizace | | | *[ANO/NE]* |
| Multimediální systém s dotykoovu obrazovkou a propojením na smartphone | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzory | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací kamera | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní tempomat | | | *[ANO/NE]* |
| Systém varování před opuštěním jízdního pruhu | | | *[ANO/NE]* |
| Hlídaní mrtvého úhlu | | | *[ANO/NE]* |
| systém rozpoznávání dopravních značek | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent nouzového brždění | | | *[ANO/NE]* |
| 12V zásuvka v nákladovém prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| LED osvětlení nákladového prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Obložení nákladového prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení - napevno namontované | | | *[ANO/NE]* |
| gumové koberce | | | *[ANO/NE]* |
| plastová podlaha kabiny | | | *[ANO/NE]* |
| Po umožnění výrobcem bude do požadované výbavy vozidla zahrnut výstup pro čtení dat z CANU vozidla jednotkami třetích stran, data obsahují motorový CAN (stav tachometru, stav nádrže a stav baterie) | | | *[ANO/NE]* |