**DODÁVKY ZAJIŠŤOVANÉ OBJEDNATELEM**

Název Stavby: **„TR Lipnice – obnova transformovny“**

Objednatel zajistí a poskytne Zhotoviteli pro provedení Díla následující dodávky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. položky** | **Kód položky** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** |
| 1 | 1100002141 | Omezovač přepětí DERVASIL AZBD 300HF | ks | 9 |
| 2 | 1100002142 | Omezovač přepětí DERVASIL AZBD 220 | ks | 3 |
| 3 | E013 | Výkonový transformátor 40MVA low noise (ETD) | ks | 1 |
| 4 | 1100105878 | Omezovače přepětí 3EL2 096-2PJ31-4FC2-Z | ks | 6 |
| 233 | 1100001743 | Tlumivka ASR 4.0/ 5000kVA | ks | 2 |
| 234 | 1100001748 | Sekundární odporník SR 500-1500/6 | ks | 2 |
| 569 | 1 | Výkonný vypínač VN, VD4 24.12.25 p257 | ks | 5 |
| 570 | 10 | Rozváděč – ovládací skříň – vývod,21,24,26, OS21, 24, 26 | ks | 3 |
| 571 | 11 | Rozváděč – ovládací skříň – vývod,38,40, OS 38, 40 | ks | 3 |
| 572 | 12 | Mobilní transformovna MTR 2K1TS TR do 400kVA, MTR Č.1 (EGD pronájem) | ks | 1 |
| 573 | 2 | Odpojovač přípojnicový, QM-22 630-30  | ks | 3 |
| 574 | 3 | Pojistkový spodek, L22-11 | ks | 3 |
| 575 | 4 | Svodič přepětí, SB30/10,1 | ks | 15 |
| 576 | 5 | Přístrojový transformátor napětí, J223 | ks | 3 |
| 577 | 6 | Přístrojový transformátor proudu podpěrný, PB 225 | ks | 12 |
| 578 | 7 | Přístrojový transformátor proudu podpěrný, TP6  | ks | 3 |
| 579 | 8 | Ochrana s ovládacím ter. 7SJ6326-5EB90-3HH2 LOS+uv.do provozu | ks | 1 |
| 580 | 9 | Rozváděč – ovládací skříň – měření, OS20 | ks | 1 |
| 867 | 12.2 | Mobilní transformovna MTR 2K1TS TR do 400kVA, MTR Č.2 (EGD pronájem) | ks | 1 |
| 868 | R020 | Rozvaděče 22kV – Pole vývodu kabelového vedení | ks | 13 |
| 869 | R021 | Rozvaděče 22kV – Pole vývodu na transformátor vlastní spotřeby  | ks | 1 |
| 870 | R022 | Rozvaděče 22kV – Pole vývodu na transformátor  | ks | 3 |
| 871 | R023 | Rozvaděče 22kV – Pole spínače podélného dělení – jednořadé  | ks | 1 |
| 872 | R024 | Rozvaděče 22kV – Pole příčného spínače přípojnic | ks | 2 |
| 873 | R025 | Rozvaděče 22kV – Pole měření (300mm/ 600mm)  | ks | 2 |
| 874 | R026 | Rozvaděče 22kV – Přechodové pole (300 mm/ 600 mm)  | ks | 2 |
| 959 | 1100100520 | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 volně uložený  | m | 57 |
| 960 | R001\_1 | Rozvaděč 22kV vlastní spotřeby – zapojení KKT\_GA 2K1TS-C  | ks | 1 |
| 961 | T002 | Transformátory vlastní spotřeby – suché DTTHZ2N 160/20  | ks | 2 |
| 1137 | R029 | Řídící systém, OPTICKÉ, METALICKÉ PROPOJE ŘS/SIEMENS  | ks | 1 |
| 1279 | D10 | Ochrana 7SL87 R110kV linka | ks | 2 |
| 1280 | D40 | Ochrana 7UT85 R110kV trafo | ks | 2 |
| 1281 | D100 | Ochrana 7SJ85 TL bez DO odpojovačů | ks | 2 |
| 1282 | D120 | Ochrana 7SJ85 BSP | ks | 1 |
| 1283 | D130 | Ochrana 7SS85 2T+2V (H) 2 zóny | ks | 1 |
| 1284 | D240 | Ochrana Systémová integrace IED R110kV (1 IED) | ks | 2 |
| 1285 | D270 | Ochrana 7SJ85 R22kV T2x/vyhřívání/HDO | ks | 1 |
| 1286 | D260 | Ochrana 7SJ85 R22kV přívod T10x | ks | 3 |
| 1287 | D250 | Ochrana 7SJ85 R22kV vývod | ks | 13 |
| 1288 | D280 | Ochrana 7SJ85 R22kV SP/SPD | ks | 4 |
| 1289 | D410 | Ochrana FAT (1 IED) | ks | 29 |
| 1472 | CZD43D001 | Zařízení HMI  | kpl | 1 |
| 1605 | T002 | Transformátory vlastní spotřeby – suché DTTHZ2N 160/20  | ks | 2 |
| 3198 | 59.1.37 | Klíčový trezor (dodávka stavby)  | ks | 1 |
| 3199 | 59.1.2 | MB-Secure Licence - 512 uživatelů – N059652 – v ceně P20  | ks | 1 |
| 3200 | 59.1.3 | MB-Secure Licence – střední úroveň pro integraci do grafických nástaveb – N059821 – v ceně P20  | ks | 1 |
| 3201 | 59.1.4 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/18Ah, AUX 1,5A – N013970 – v ceně P20 | ks | 1 |
| 3202 | 59.1.5 | Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO – N013730 – v ceně 59.1.1 | ks | 1 |
| 3203 | 59.1.6 | DS6750 komunikátor – Analog tel. l. Contact ID/ TCPIP / USB – N057865 - v ceně P20  | ks | 1 |
| 3204 | P20 | PZTS ústředna | ks | 1 |
| 3205 | P30 | PZTS systémová ovládací klávesnice  | ks | 2 |
| 3206 | P40 | PZTS signalizační tablo  | ks | 1 |
| 3207 | P50 | PZTS modul se vstupy a výstupy  | ks | 19 |
| 3208 | P60 | Reléový modul RMM  | ks | 3 |
| 3209 | P70 | PZTS dveřní modul  | ks | 7 |
| 3210 | P80 | PZTS konventor pro čtečku | ks | 9 |