**DODÁVKY ZAJIŠŤOVANÉ OBJEDNATELEM**

Název Stavby: **„TR Řípov-rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS“**

Objednatel zajistí a poskytne Zhotoviteli pro provedení Díla následující dodávky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. položky** | **Kód položky** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** |
| 1 | 1100105854 | Vypínač 110 kV (1 pohon) | ks | 3 |
| 2 | 1100105857 | Vypínač 110 kV (3pohony) | ks | 9 |
| 3 | 1100105867 | Přístrojový transformátor proudu (PTP) 4 x 100 / 1 A Varianta V–2a | ks | 6 |
| 4 | 1100105870 | Přístrojový transformátor proudu (PTP) 4 x 400 / 1 A Varianta V–2c | ks | 3 |
| 5 | 1100101627 | Přístrojový transformátor napětí (PTN) 3 x 100 V / √3 Varianta V–1a | ks | 2 |
| 6 | 1100105876 | Přístrojový transformátor kombinovaný (PTK) 4 x 400 / 1 A Varianta V–3c | ks | 24 |
| 7 | 1100105902 | Odpojovač horizontální bez uzemňovče- póly za sebou- pohon B | ks | 22 |
| 8 | 1100105897 | Odpojovač horizontální bez uzemňovče- póly vedle sebe- pohon A | ks | 10 |
| 9 | 1100105898 | Odpojovač horizontální s uzemňovačem- póly vedle sebe | ks | 9 |
| 10 | 1100105877 | Svodič přepětí 110 kV, 3EL2 102-2PJ31-4FC2-Z | ks | 27 |
| 11 | 1100105878 | Svodič přepětí 110 kV, 3EL2 096-2PJ31-4FC2-Z | ks | 6 |
| 12 | 1100002141 | Omezovač přepětí 22 kV, AZBD 300HF | ks | 27 |
| 1 | 1100002141 | Omezovač přepětí 22 kV, AZBD 300HF | ks | 6 |
| 1 | T003 | Distribuční transformátor vlastní spotřeby - suchý do 250 kVA, DTTHZ2N 250/20 | ks | 1 |
| 1 | D10 | 7SL87 R110kV linka | ks | 9 |
| 2 | D40 | 7UT85 R110kV trafo | ks | 2 |
| 3 | D60 | 7SJ85 R110kV SP (AIS) | ks | 1 |
| 4 | D100 | 7SJ85 TL bez DO odpojovačů | ks | 2 |
| 5 | D120 | 7SJ85 BSP | ks | 1 |
| 6 | D230 | 7SS85 2 přípojnice: 12-14 polí | ks | 1 |
| 7 | D240 | Systémová integrace IED R110kV (1 IED) | ks | 2 |
| 8 | D250 | 7SJ85 R22kV T2x/vyhřívání/HDO | ks | 2 |
| 9 | D260 | 7SJ85 R22kV přívod T10x | ks | 2 |
| 10 | D270 | 7SJ85 R22kV vývod | ks | 19 |
| 11 | D280 | 7SJ85 R22kV SP/SPD | ks | 1 |
| 12 | D320 | 7SJ85 R22kV vyhřívání polokobka (AIS) | ks | 1 |
| 13 | D420 | SAT (1 IED) | ks | 41 |
| 14 | D340 | Systémová integrace IED R22kV (1 IED) | ks | 4 |
| 1 | 1100002142 | Omezovač přepětí 22 kV, DERVASIL AZBD 220 | ks | 2 |
| 1 | R020 | Rozvaděče 22kV - Pole vývodu kabelového vedení | ks | 2 |
| 2 | R27 | Rozvaděč 22 kV vlastní spotřeby AJB - zapojení KKT | ks | 1 |
| 1 | D350 | Centrální řídicí jednotka | ks | 1 |
| 2 | D390 | Zdroj časové synchronizace NTP | ks | 1 |
| 3 | D420 | SAT (1 IED) | ks | 2 |
| 4 | D340 | Systémová integrace IED R22kV (1 IED) | ks | 2 |
| 272 | P70 | PZTS dveřní modul | ks | 16 |
| 271 | P40 | PZTS signalizační tablo  | ks | 1 |
| 801 | P30 | PZTS systémová ovládací klávesnice | ks | 1 |
| 273 | P80 | PZTS konventor pro čtečku | ks | 18 |
| 274 | P50 | PZTS modul se vstupy a výstupy  | ks | 39 |
| 269 | P20 | PZTS ústředna | ks | 1 |