**Zařízení staveniště**

Se zařízením staveniště souvisejí náklady:

* zajištění skladu (umístění buňky, toalety, skladové plochy, strážní služby, nájemné)
* přístupové cesty (realizace, nájmy, škody, zabezpečení)
* zabezpečení staveniště (značení výkopů, strážní služba, dopravní značení, náklady na zajištění křižovatky).

**Inženýrská činnost**

* zajištění DIO, DIR pro křižovatky, projednání křižovatek
* dozory na stavbě (dozory pro křižovatky, dozory pro práce pod dozorem)
* zajištění a udržování potřebné dokumentace na stavbě:
* plány BOZP
* dokumentace k výrobkům, protokoly o zkouškách
* aktualizace DSPS v tužce dle skutečnosti
* dokumentace k pracovníkům, harmonogram stavby
* zajištění kompletní dokumentace pro předání stavby

- koordinační činnost (koordinace subdodavatelů, řešení vazeb na okolí staveniště)

- projednání přístupových cest a náhrad škod

**Územní vlivy**

Jedná se o náklady ovlivněné umístěním staveniště:

* mimostaveništní doprava materiálů a výrobků – lze uplatnit pouze tehdy, kdy není možné ocenit dopravu materiálů a výrobků k pořizovací ceně přirážkou (doprava materiálu ze skladu E.ON)
* vlivy klimatických podmínek – u prací v nadmořské výšce 700 - 900 m.n.m.
* ztížené dopravní podmínky – náklady se týkají pouze ztížených dopravních podmínek mimo staveniště.
* Uplaťňuje – li se na zakázce neobvyklý způsob dopravy, postupuje se podle ,,ztížených dopravních podmínek“. (konzultace se zástupcem investora).

**Provozní vlivy**

Omezení realizace vlivem provozování nebo údržby inženýrských sítí mějící přímý vliv na dotčené zařízení:

* investor
* silniční a železniční doprava
* ztížený pohyb v centrech velkoměst
* provoz ostatních inženýrských sítí