**Příloha 5**

**Podmínky balení a zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů**

**Podmínky balení zboží**

Balení kabelových koncovek nebo spojek VN včetně příslušenství musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k poškození během přepravy. Při dodání zboží na paletách je nutno použít europalety podle ČSN EN 13698-1 (1,20 m x 0,80 m).

Koncovky nebo spojky VN musí být zabaleny v sadách nebo v kusech v kartonových krabicích. Izolační materiál, drobné příslušenství a montážní materiál musí být zabalen v plastovém sáčku, aby byla zajištěna ochrana proti prachu. Popraskané plochy, předčasné smrštění nebo slepení trubic je nepřípustné u spojek VN. Trubice spojek VN musí umožňovat snadné uvedení do původního kulatého tvaru před provedením montáže.

Jednotlivá balení a případně celkové balení (např. kartonová krabice pro přepravní paletu) musí být označeny následujícími údaji na přední viditelné straně:

* Výrobce a jméno nebo ochranná známka dodavatele
* Typ a typové označení
* Číselné označení kupujícího (uvedeno v tabulce níže)
* Jmenovitá napětí
* Rozsah průřezů
* Číslo šarže
* Počet sad v celkovém balení
* Datum balení

Balení nebo montážní návod musí obsahovat seznam kompletní dodávky kabelových koncovek a spojek VN.

Uchazeč garantuje, že zdarma odebere veškerý obalový a upevňovací materiál, jakož i použité běžné přepravní prostředky (například europalety, gitterboxy, atd.).

Číselné označení kupujícího:

|  |  |
| --- | --- |
| Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka - 95 až 240 mm2 | 1100000268 |
| Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka - 95 až 240 mm2 | 1100000269 |
| Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka - 35 až 95 mm2 | 1100001234 |
| Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka - 35 až 95 mm2 | 1100001235 |

|  |  |
| --- | --- |
| Přechodová spojka VN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2 | 1100101204 |
| Přímá spojka VN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2 | 1100104438 |
| Přechodová spojka VN se šroub. spojovači - 35 až 95 mm2 | 1100101203 |
| Přímá spojka VN se šroub. spojovači – 35 až 95 mm2 | 1100101205 |
| Koncová spojka VN 35-95 mm2 | 1100003093 |
| Koncová spojka VN 95-240 mm2 | 1100001910 |

**Podmínky zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů**

V případě, že prodávající dodává na vratných obalech (paletách), je kupující oprávněn tyto mít bezplatně půjčeny. Kupující je povinen vratné obaly vrátit zpět prodávajícímu na náklady prodávajícího, nejpozději do 12- ti měsíců od přijetí, popř. po ukončení platnosti smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Kupující zajistí svoz vratných obalů, které byly dodány do místa plnění mimo centrální sklad, zpět do centrálního skladu.

V případě nevrácení obalů ve výše uvedeném termínu je prodávající oprávněn nevrácené obaly vyfakturovat. Předmět fakturace musím být oboustranně odsouhlasen. Fakturovaná částka bude odpovídat běžným cenám a bude zohledněno jejich stáří a stav, tedy aktuální zůstatková cena hodnoty vratného obalu.