**Příloha 5**

**Podmínky dopravy, zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů**

**Část B Příhradové stožáry pro vedení VVN**

Transport musí být připravený v souladu s dohodnutými dodacími termíny. Výrobce stožárů musí společně se zástupcem kupujícího uvedeným ve výzvě k plnění stanovit datum a místo dodávky stožárů, pro zajištění bezodkladného vyložení stožárů. Odsouhlasené pořadí dodávek (obecně průběžně a nezávisle na typu stožáru) stejně jako množství stožárů musí být dodrženo.

Jednotlivé části stožárů musí být při přepravě zajištěny proti posunutí nebo vzájemnému poškození pomocí prokladů (dřevěných hranolů). Pro zajištění stožárů může být použit vhodný upevňovací materiál (dráty) nebo pásy, který zaručí, že zboží nebude při přepravě a manipulaci nijak poškozeno mechanicky ani vzhledově.

Malé části jako např. šrouby, matice, podložky, výstupní body (stupačky) nebo upevňovací části pro tabulky apod. na stožár musí být zabaleny do pytlů nebo beden po dílech a po stožárech. Rezervní spojovací materiál (nejméně 3% nebo 1 část) musí být dodán pro každý stožár.

Pokud je spodní část stožárů (patka) dodávána dříve, spojovací materiál musí být dodán pouze společně s těmito částmi.

V případě, že prodávající dodává na vratných obalech (paletách), je kupující oprávněn tyto mít bezplatně půjčeny. Kupující je povinen vratné obaly vrátit zpět prodávajícímu na náklady prodávajícího, nejpozději do 12-ti měsíců od přijetí, popř. po ukončení platnosti smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Kupující zajistí svoz vratných obalů, které byly dodány do místa plnění mimo centrální  sklad, zpět do centrálního skladu.

V případě nevrácení obalů ve výše uvedeném termínu je prodávající oprávněn nevrácené obaly vyfakturovat. Předmět fakturace a fakturovaná částka musím být oboustranně odsouhlaseny. Fakturovaná částka bude odpovídat běžným cenám a bude zohledněno jejich stáří a stav, tedy aktuální zůstatková cena hodnoty vratného obalu.