**Příloha 3**

**Technické parametry uváděné prodávajícím**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabídka**  **[ANO/NE – nabízený parametr]** |
| **Obecné parametry předmětu zakázky** | | |
| Předmět zakázky | Bateriový elektrický vůz (BEV) | *[ANO/NE]* |
| Počet bateriových elektrických vozů | Tři (3) kusy | *[ANO/NE]* |
| Kategorie vozidel | M1 – osobní vozidla | *[ANO/NE]* |
| Termín dodání | Do 6 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy | *[ANO/NE]* |
| Počet dveří | 5 | *[ANO/NE]* |
| Velikost kol | Min. 16" | *[ANO/NE]* |
| Pneumatiky | S nízkým valivým odporem | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidel | Bílá | *[ANO/NE]* |
| **Požadované bezpečnostní parametry předmětu zakázky** | | |
| Elektronické stabilizační systémy | ESP včetně ABS, EBV, ASR, MSR | *[ANO/NE]* |
| Čelní airbagy | Řidiče a spolujezdce – možnost deaktivace u spolujezdce | *[ANO/NE]* |
| Kolenní airbag | Min. u řidiče | *[ANO/NE]* |
| Boční airbagy | Min. vpředu | *[ANO/NE]* |
| Hlavové airbagy | Min. vpředu | *[ANO/NE]* |
| Bezpečnostní pásy | Tříbodové, vpředu i vzadu, výškově nastavitelné, s předepínači | *[ANO/NE]* |
| Povinná výbava (dle příslušných norem platných v ČR) | Dostupná ve vozidle | *[ANO/NE]* |
| Posilovač řízení | S proměnlivým účinkem v závislosti na rychlosti | *[ANO/NE]* |
| Dojezdová lepicí souprava | Dostupná ve vozidle doplněná o kompresor 12V (místo rezervního kola) | *[ANO/NE]* |
| Sada nářadí (běžně dodávaná k vozidlům) | Dostupná ve vozidle | *[ANO/NE]* |
| **Požadované technické parametry předmětu zakázky** | | |
| Pohon automobilu | Elektro | *[ANO/NE]* |
| Kapacita baterie | min. 35 kWh | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba elektrické energie (kombinovaný cyklus) | max. 17 kWh/100 km | *[ANO/NE]* |
| Typ baterie | Lithium-ion baterie | *[ANO/NE]* |
| Nabíjecí kabel pro přímé připojení k rozvodné síti (domácí jednofázová zásuvka 230V, 16A) | Dostupný ve vozidle | *[ANO/NE]* |
| Nabíjecí kabel pro připojení k dobíjecí stanici (třífázové připojení 400V, 32A) | Dostupný ve vozidle | *[ANO/NE]* |
| **Další požadované parametry předmětu zakázky** | | |
| Klimatizace | Automatická | *[ANO/NE]* |
| Volba profilu jízdy | Dostupná funknce ve voze | *[ANO/NE]* |
| Objem zavazadlového prostoru při nesklopených zadních sedadlech | Min. 300 l | *[ANO/NE]* |
| Nárazníky, kliky dveří a vnější zpětná zrcátka | V barvě vozu | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka | El. nastavitelná a vyhřívaná | *[ANO/NE]* |
| Vnitřní zpětné zrcátko | S automatickou clonou | *[ANO/NE]* |
| Nekuřácké provedení | Odkládací prostor v prostoru středové konsole, 12V zásuvka | *[ANO/NE]* |
| Sedadla vpředu | Výškově nastavitelná | *[ANO/NE]* |
| Stěrač předního a zadního skla | S intervalovým cyklovačem | *[ANO/NE]* |
| Sedadla vzadu | Dělená a sklopitelná | *[ANO/NE]* |
| Sada zimních pneu (osazená na discích) | Součástí dodávky | *[ANO/NE]* |