**Pro účely zařazení dodavatele do Systému kvalifikace**

**„Dodávky plastové mechanické ochrany kabelového vedení“**

obchodní firma / jméno a příjmení[[1]](#footnote-1)………….

se sídlem­­ / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ­­……

zastoupená: ……

Tuto technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže, že za **poslední 3 roky před podáním žádosti** o zařazení do Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK dodal jinému subjektu, než je on sám, **minimálně**:

**pro část 1:** **500 km plastových ochranných trubek** (rozuměno v součtu za všechny účastníkem předkládané významné zakázky) vyrobených z HDPE s vnějším průměrem dn 40 a dn 50 sloužících jako mechanická ochrana optických kabelů uložených v zemi. Odolnost proti stlačení minimálně „Typ 450“, odolnost proti nárazu minimálně „N“. Plastové ochranné trubky musí splňovat minimálně požadavky normy ČSN EN 61386-24;

**pro část 2:** **2.500 km plastových ochranných trubek** (rozuměno v součtu za všechny účastníkem předkládané významné zakázky) sloužících jako mechanická ochrana silových kabelů NN a VN uložených v zemi. Odolnost proti stlačení minimálně „Typ 450“, odolnost proti nárazu minimálně „N“. Plastové ochranné trubky musí splňovat minimálně požadavky normy ČSN EN 61386-24.

Zadavatel zároveň požaduje, aby účastníkem realizovaná významná dodávka pro část 2 veřejné zakázky splňovala zároveň alespoň jeden z níže uvedených požadavků:

* rovné přímé korugované trubky s vlnitou vnější stěnou a s hladkou vnitřní stěnou (materiál HDPE, vnější průměr dn 50 až dn 225)
* rovné přímé hladké trubky s vnitřní hladkou stěnou a vnější hladkou stěnou (svařitelné, materiál HDPE, vnější průměr dn 50 až dn 225)
* ohebné trubky korugované s vlnitou vnější stěnou a s hladkou vnitřní stěnou (vnější stěna z HDPE, vnitřní stěna z LDPE, vnější průměr dn 50 až dn 225);

**pro část 3:** **80.000 ks krycích desek** (rozuměno v součtu za všechny účastníkem předkládané významné zakázky) vyrobených z HDPE o délce 1,0 – 1,5 m sloužících jako ochrana kabelových vedení uložených v zemi před mechanickým poškozením a jako prostředek pro výraznou identifikaci uložených kabelů. Krycí desky musí splňovat požadavky normy ČSN EN 50522;

Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

|  |  |
| --- | --- |
| **Referenční zakázka č. 1, část 1.** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Název významné zakázky** |  |
| **Reference pro kategorii/část** |  |
| **Objednatel** (název a sídlo) |  |
| **Kontaktní osoba objednatele**, u které bude možné poskytnutí referenční dodávky ověřit včetně uvedení telefonního čísla a e-mailu |  |
| **Celkový finanční objem zakázky**  (v mil. Kč bez DPH) |  |
| **Doba realizace dodávky** (mm.rrrr-mm.rrrr) **a místo plnění** |  |
| **Ochr.trubky splňují požadavek normy ČSN EN 61386-24** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum realizace** (dd.mm.rrrr–dd.mm.rrrr)*pozn. významná dodávka musela být poskytnuta nejpozději 3 roky před podáním žádosti o zařazení do SK* | **Počet dodaných km** | **Výrobce** | **Typové označení** | **Vnější průměr Dn** | **Odolnost proti stlačení**  **(min. Typ 450)** | **Odolnost proti nárazu**  **(min. N)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Pokyny pro dodavatele:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogový list nebo jiný dokument, kterým prokáže požadované minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména informaci o:

* typovém označení
* rozměrech prvků
* mechanických vlastnostech

V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Referenční zakázka č. 1, část 2.** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Název významné zakázky** |  |
| **Reference pro kategorii/část** |  |
| **Objednatel** (název a sídlo) |  |
| **Kontaktní osoba objednatele**, u které bude možné poskytnutí referenční dodávky ověřit včetně uvedení telefonního čísla a e-mailu |  |
| **Celkový finanční objem zakázky**  (v mil. Kč bez DPH) |  |
| **Doba realizace dodávky** (mm.rrrr-mm.rrrr) **a místo plnění** |  |
| **Ochr.trubky splňují požadavek normy ČSN EN 61386-24** |  |
| **Typové označení a počet dodaných kilometrů/kusů jednotlivých typů ochranných trubek[[2]](#footnote-2)** |  |
| **Referenční zakázka č. 1, část 3.** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Název významné zakázky** |  |
| **Reference pro kategorii/část** |  |
| **Objednatel** (název a sídlo) |  |
| **Kontaktní osoba objednatele**, u které bude možné poskytnutí referenční dodávky ověřit včetně uvedení telefonního čísla a e-mailu |  |
| **Celkový finanční objem zakázky**  (v mil. Kč bez DPH) |  |
| **Doba realizace dodávky** (mm.rrrr-mm.rrrr) **a místo plnění** |  |
| **Deska splňuje požadavky normy ČSN EN 50522** |  |
| **Typové označení a počet dodaných kusů jednotlivých typů ochranných desek** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum realizace** (dd.mm.rrrr–dd.mm.rrrr)*pozn. významná dodávka musela být poskytnuta nejpozději 3 roky před podáním žádosti o zařazení do SK* | **Počet dodaných ks** | **Výrobce** | **Typové označení** | **Délka 1-1,5 m** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pokyny pro dodavatele:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogový list nebo jiný dokument, kterým prokáže požadované minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména informaci o:

* typovém označení
* rozměrech prvků
* mechanických vlastnostech

V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-1)
2. |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | **Datum realizace** (dd.mm.rrrr–dd.mm.rrrr)*pozn. významná dodávka musela být poskytnuta nejpozději 3 roky před podáním žádosti o zařazení do SK* | **Počet dodaných km** | **Výrobce** | **Typové označení** | **Vnější průměr Dn** | **Odolnost proti stlačení**  **(min. Typ 450)** | **Odolnost proti nárazu**  **(min. N)** |
   |  |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |  |
   |  |  |  |  |  |  |  |

   Pokyny pro dodavatele:

   1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
   2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
   3. Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogový list nebo jiný dokument, kterým prokáže požadované minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména informaci o:
   * typovém označení
   * rozměrech prvků
   * mechanických vlastnostech

   V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [↑](#footnote-ref-2)