**Pro účely zařazení dodavatele do Systému kvalifikace „Systém kvalifikace – Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE“**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[1]](#footnote-2)*

se sídlem­­ / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ­­……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za **poslední 3 roky před podáním žádosti  
o zařazení do Systému kvalifikace / nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace** prostřednictvím E-ZAKstanovena následovně:

- dodávka minimálně 350 000 m jednožilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 12/20 (24) kV nebo 12,7/22 (25) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (HD620).

|  |  |
| --- | --- |
| **Významná dodávka č. 1** | |
| **Požadovaný údaj** | **Údaje o významné dodávce** |
| **Název významné dodávky** | (doplní účastník) |
| **Země místa plnění** | (doplní účastník) |
| **Dodavatel, jenž referenční dodávku poskytl**  **(název dodavatele)** | (doplní účastník) |
| **Objednatel** (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| **Kontaktní osoba objednatele** (osoba,u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu – tel., e-mail.) | (doplní účastník) |
| **Doba realizace významné dodávky** (dd.mm.rrrr–dd.mm.rrrr)  *pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace / nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace* | (doplní účastník) |
| **Přesné typové označení kabelu a uvedení** **jeho** **výrobce** | (doplní účastník) |
| **Výrobní norma** | (doplní účastník) |
| **Celkový objem dodávky** [m] | (doplní účastník) |
| **Finanční hodnota významné dodávky** (v Kč bez DPH) | (doplní účastník) |
| **Jednalo se o dodávku jednožilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 12/20 (24) kV nebo 12,7/22 (25) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (HD620).** | ANO / NE |

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Za tímto formulářem bude vložen katalogový, resp. technický list výrobce dodaného kabelu v rámci významné zakázky.
3. Pokud dodavatelé v případě společné nabídky prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
4. V případě doplnění „NE“ v místě pro doplnění v kolonce „Údaje o významné dodávce“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-2)